NAME=pD@x:90
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=x86
e asm.bits= 32
e asm.bytes=true
pD@x:90
EOF
EXPECT=<<EOF
            0x00000000      90             nop
EOF
RUN

NAME=pd@x:90
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=x86
e asm.bits= 32
e asm.bytes=true
pd@x:90
EOF
EXPECT=<<EOF
            0x00000000      90             nop
EOF
RUN

NAME=pd@x:90909090
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.bytes=true
e asm.arch=x86
e asm.bits=32
pd@x:90909090
EOF
EXPECT=<<EOF
            0x00000000      90             nop
            0x00000001      90             nop
            0x00000002      90             nop
            0x00000003      90             nop
EOF
RUN

NAME=pd@x:909090
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.bytes=true
e asm.arch=x86
e asm.bits= 32
pd@x:909090
EOF
EXPECT=<<EOF
            0x00000000      90             nop
            0x00000001      90             nop
            0x00000002      90             nop
EOF
RUN

NAME=pd 4;?=
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx 00000000000000000000
e asm.arch=x86
e asm.bytes=true
e asm.bits=32
pd 4
?=
EOF
EXPECT=<<EOF
            0x00000000      0000           add   byte [eax], al
            0x00000002      0000           add   byte [eax], al
            0x00000004      0000           add   byte [eax], al
            0x00000006      0000           add   byte [eax], al
0x8
EOF
RUN

NAME=pd 4 > /dev/null; ?=
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx 00000000000000000000
e asm.arch=x86
e asm.bits=32
pd 4 > /dev/null
?=
EOF
EXPECT=<<EOF
0x8
EOF
RUN

NAME=wx e9010f;?v $l
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx e9010f
e asm.arch=x86
e asm.bits=16
?vi $l
pi 1
ao 1~size[1]
EOF
EXPECT=<<EOF
3
jmp 0xf04
3
EOF
RUN

NAME=dis-16/32/64
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx e99300 e869390000 e828350000
e asm.arch=x86
e asm.segoff=1
e asm.bits=16
pi 1
sd +3
e asm.segoff=0
e asm.bits=32
pi 1
sd +5
e asm.bits=64
pi 1
EOF
EXPECT=<<EOF
jmp 0x96
call 0x3971
call 0x3535
EOF
RUN

NAME=unaligned arm code
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx 00000000
e asm.bits=16
e asm.arch=arm
pi 1 @ 1
EOF
EXPECT=<<EOF
unaligned
EOF
RUN

NAME=unaligned arm code
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx 00000000
e asm.bits=32
e asm.arch=arm
pi 1 @ 2
EOF
EXPECT=<<EOF
unaligned
EOF
RUN

NAME=unaligned x86 issue
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx 00000000
e asm.arch=arm
e asm.bits=16
pi 2
e asm.arch=x86
pi 1 @ 1
EOF
EXPECT=<<EOF
movs r0, r0
movs r0, r0
add byte [bx + si], al
EOF
RUN

NAME=reflines on last line
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=x86
e asm.bits=32
e scr.utf8=0
e asm.lines.bb=1
e asm.comments=0
wx 803d1ca0040833740ceb1c83c004a318a0088ffd2a118a00408b1085d275eb
pd 12~?=
pd 13~?=
EOF
EXPECT=<<EOF
3
3
EOF
RUN
