NAME=asm.bb.middle disasm
FILE=bins/pe/cmd_adf_sample0.exe
CMDS=<<EOF
e analysis.vars.stackname=true
e asm.bytes=false
e asm.comments=false
e asm.var=false
s 0x560e67
af
e asm.bb.middle=true
pD 0x560eb3-$$
?e
e asm.bb.middle=false
pD 0x560eb3-$$
EOF
EXPECT=<<EOF
/ 6412: fcn.00560e67 (int32_t arg_0h);
|           0x00560e67      push  esi
|       ,=< 0x00560e68      jmp   0x560e7d
        |   0x00560e6d      push  ecx
        |   0x00560e6e      in    eax, 0xd6
        |   0x00560e70      sbb   eax, 0x5ceea31
        |   0x00560e75      push  es
        |   0x00560e76      cmp   edx, esp
        |   0x00560e78      aam   0x1b
        |   0x00560e7a  ~   add   byte [ebp + 0x52505e96], al
|       `-> 0x00560e7d      pop   esi
|           0x00560e7e      push  eax
|           0x00560e7f      push  edx
|       ,=< 0x00560e80      jmp   0x560e96
        |   0x00560e85      mov   ebx, 0x4fd160dd
        |   0x00560e8a      in    al, dx
        |   0x00560e8b      mov   esp, 0x60bdf441
        |   0x00560e90      lodsd eax, dword [esi]
       ,==< 0x00560e91      ja    0x560ed9
       ||   0x00560e93      aaa
       ||   0x00560e94      sahf
       ||   0x00560e95  ~   mov   edx, 0x14e9310f
|      |`-> 0x00560e96      rdtsc
|      |    0x00560e98      jmp   0x560eb1
       |    0x00560e9d      test  al, 0x36
       |    0x00560e9f      fcom  qword [edx + 0x64]
       |    0x00560ea2      xlatb
       |    0x00560ea3      push  0x27
       |    0x00560ea5      sub   esp, edx
       |    0x00560ea7      mov   eax, dword [0xe8c1cf5d]
       |,=< 0x00560eac      jle   0x560f29
       ||   0x00560eae      inc   ecx
       ||   0x00560eaf  ~   mov   byte [eax + 0x5a], dl
|      ||   0x00560eb1      pop   edx
|      ||   0x00560eb2      pop   eax

/ 6412: fcn.00560e67 (int32_t arg_0h);
|           0x00560e67      push  esi
|       ,=< 0x00560e68      jmp   0x560e7d
        |   0x00560e6d      push  ecx
        |   0x00560e6e      in    eax, 0xd6
        |   0x00560e70      sbb   eax, 0x5ceea31
        |   0x00560e75      push  es
        |   0x00560e76      cmp   edx, esp
        |   0x00560e78      aam   0x1b
        |   0x00560e7a      add   byte [ebp + 0x52505e96], al
|       ,=< 0x00560e80      jmp   0x560e96
        |   0x00560e85      mov   ebx, 0x4fd160dd
        |   0x00560e8a      in    al, dx
        |   0x00560e8b      mov   esp, 0x60bdf441
        |   0x00560e90      lodsd eax, dword [esi]
       ,==< 0x00560e91      ja    0x560ed9
       ||   0x00560e93      aaa
       ||   0x00560e94      sahf
       ||   0x00560e95      mov   edx, 0x14e9310f
|      |    0x00560e9a      add   byte [eax], al
|      |    0x00560e9c      add   byte [eax + 0x6452dc36], ch
       |    0x00560ea2      xlatb
       |    0x00560ea3      push  0x27
       |    0x00560ea5      sub   esp, edx
       |    0x00560ea7      mov   eax, dword [0xe8c1cf5d]
       |,=< 0x00560eac      jle   0x560f29
       ||   0x00560eae      inc   ecx
       ||   0x00560eaf      mov   byte [eax + 0x5a], dl
|      ||   0x00560eb2      pop   eax
EOF
RUN

NAME=asm.bb.middle json
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=x86
e asm.bits=64
e analysis.nopskip=false
e analysis.jmp.mid=true
e io.cache=true
wx 0f1f440000b8210000c1ebfdbb2c000000ebf0
af
?e
?e ----1----
?e
e asm.bb.middle=true
pDj 19~{}
?e
?e ----2----
?e
e asm.bb.middle=false
pDj 19~{}
?e
?e ----3----
?e
e asm.bb.middle=true
pdfj~{}
EOF
EXPECT=<<EOF

----1----

[
  {
    "offset": 0,
    "esil": ",",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 16,
    "size": 5,
    "opcode": "nop dword [rax + rax]",
    "disasm": "nop dword [rax + rax]",
    "bytes": "0f1f440000",
    "family": "cpu",
    "type": "nop",
    "reloc": false,
    "type_num": 8,
    "type2_num": 0,
    "flags": [
      "fcn.00000000"
    ]
  },
  {
    "offset": 3,
    "esil": "al,rax,+=[1],7,$o,of,:=,7,$s,sf,:=,$z,zf,:=,7,$c,cf,:=,$p,pf,:=,3,$c,af,:=",
    "refptr": true,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 17,
    "size": 2,
    "opcode": "add byte [rax], al",
    "disasm": "add byte [rax], al",
    "bytes": "0000",
    "family": "cpu",
    "type": "add",
    "reloc": false,
    "type_num": 17,
    "type2_num": 0,
    "xrefs": [
      {
        "addr": 17,
        "type": "CODE"
      }
    ]
  },
  {
    "offset": 5,
    "ptr": 3238002721,
    "val": 3238002721,
    "esil": "3238002721,rax,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 15,
    "size": 5,
    "opcode": "mov eax, 0xc1000021",
    "disasm": "mov eax, 0xc1000021",
    "bytes": "b8210000c1",
    "family": "cpu",
    "type": "mov",
    "reloc": false,
    "type_num": 9,
    "type2_num": 0
  },
  {
    "offset": 9,
    "val": 253,
    "esil": "0,cf,:=,1,253,-,1,<<,ebx,&,?{,1,cf,:=,},253,ebx,>>,ebx,=,$z,zf,:=,$p,pf,:=,31,$s,sf,:=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 16,
    "size": 3,
    "opcode": "shr ebx, 0xfd",
    "disasm": "shr ebx, 0xfd",
    "bytes": "c1ebfd",
    "family": "cpu",
    "type": "shr",
    "reloc": false,
    "type_num": 22,
    "type2_num": 0,
    "xrefs": [
      {
        "addr": 10,
        "type": "CODE"
      }
    ]
  },
  {
    "offset": 12,
    "ptr": 44,
    "val": 44,
    "esil": "44,rbx,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 14,
    "size": 5,
    "opcode": "mov ebx, 0x2c",
    "disasm": "mov ebx, 0x2c",
    "bytes": "bb2c000000",
    "family": "cpu",
    "type": "mov",
    "reloc": false,
    "type_num": 9,
    "type2_num": 0,
    "refs": [
      {
        "addr": 44,
        "type": "DATA"
      }
    ]
  },
  {
    "offset": 17,
    "esil": "0x3,rip,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 17,
    "size": 2,
    "opcode": "jmp 3",
    "disasm": "jmp 3",
    "bytes": "ebf0",
    "family": "cpu",
    "type": "jmp",
    "reloc": false,
    "type_num": 1,
    "type2_num": 0,
    "jump": 3,
    "refs": [
      {
        "addr": 3,
        "type": "CODE"
      }
    ]
  }
]

----2----

[
  {
    "offset": 0,
    "esil": ",",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 14,
    "size": 5,
    "opcode": "nop dword [rax + rax]",
    "disasm": "nop dword [rax + rax]",
    "bytes": "0f1f440000",
    "family": "cpu",
    "type": "nop",
    "reloc": false,
    "type_num": 8,
    "type2_num": 0,
    "flags": [
      "fcn.00000000"
    ]
  },
  {
    "offset": 5,
    "ptr": 3238002721,
    "val": 3238002721,
    "esil": "3238002721,rax,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 14,
    "size": 5,
    "opcode": "mov eax, 0xc1000021",
    "disasm": "mov eax, 0xc1000021",
    "bytes": "b8210000c1",
    "family": "cpu",
    "type": "mov",
    "reloc": false,
    "type_num": 9,
    "type2_num": 0
  },
  {
    "offset": 10,
    "esil": "0x9,rip,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 17,
    "size": 2,
    "opcode": "jmp 9",
    "disasm": "jmp 9",
    "bytes": "ebfd",
    "family": "cpu",
    "type": "jmp",
    "reloc": false,
    "type_num": 1,
    "type2_num": 0,
    "jump": 9,
    "refs": [
      {
        "addr": 9,
        "type": "CODE"
      }
    ]
  },
  {
    "offset": 12,
    "ptr": 44,
    "val": 44,
    "esil": "44,rbx,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 14,
    "size": 5,
    "opcode": "mov ebx, 0x2c",
    "disasm": "mov ebx, 0x2c",
    "bytes": "bb2c000000",
    "family": "cpu",
    "type": "mov",
    "reloc": false,
    "type_num": 9,
    "type2_num": 0,
    "refs": [
      {
        "addr": 44,
        "type": "DATA"
      }
    ]
  },
  {
    "offset": 17,
    "esil": "0x3,rip,=",
    "refptr": false,
    "fcn_addr": 0,
    "fcn_last": 17,
    "size": 2,
    "opcode": "jmp 3",
    "disasm": "jmp 3",
    "bytes": "ebf0",
    "family": "cpu",
    "type": "jmp",
    "reloc": false,
    "type_num": 1,
    "type2_num": 0,
    "jump": 3,
    "refs": [
      {
        "addr": 3,
        "type": "CODE"
      }
    ]
  }
]

----3----

{
  "name": "fcn.00000000",
  "size": 24,
  "addr": 0,
  "ops": [
    {
      "offset": 0,
      "esil": ",",
      "refptr": false,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 14,
      "size": 5,
      "opcode": "nop dword [rax + rax]",
      "disasm": "nop dword [rax + rax]",
      "bytes": "0f1f440000",
      "family": "cpu",
      "type": "nop",
      "reloc": false,
      "type_num": 8,
      "type2_num": 0,
      "flags": [
        "fcn.00000000"
      ]
    },
    {
      "offset": 3,
      "esil": "al,rax,+=[1],7,$o,of,:=,7,$s,sf,:=,$z,zf,:=,7,$c,cf,:=,$p,pf,:=,3,$c,af,:=",
      "refptr": true,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 17,
      "size": 2,
      "opcode": "add byte [rax], al",
      "disasm": "add byte [rax], al",
      "bytes": "0000",
      "family": "cpu",
      "type": "add",
      "reloc": false,
      "type_num": 17,
      "type2_num": 0,
      "xrefs": [
        {
          "addr": 17,
          "type": "CODE"
        }
      ]
    },
    {
      "offset": 5,
      "ptr": 3238002721,
      "val": 3238002721,
      "esil": "3238002721,rax,=",
      "refptr": false,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 14,
      "size": 5,
      "opcode": "mov eax, 0xc1000021",
      "disasm": "mov eax, 0xc1000021",
      "bytes": "b8210000c1",
      "family": "cpu",
      "type": "mov",
      "reloc": false,
      "type_num": 9,
      "type2_num": 0
    },
    {
      "offset": 10,
      "esil": "0x9,rip,=",
      "refptr": false,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 17,
      "size": 2,
      "opcode": "jmp 9",
      "disasm": "jmp 9",
      "bytes": "ebfd",
      "family": "cpu",
      "type": "jmp",
      "reloc": false,
      "type_num": 1,
      "type2_num": 0,
      "jump": 9,
      "refs": [
        {
          "addr": 9,
          "type": "CODE"
        }
      ]
    },
    {
      "offset": 9,
      "val": 253,
      "esil": "0,cf,:=,1,253,-,1,<<,ebx,&,?{,1,cf,:=,},253,ebx,>>,ebx,=,$z,zf,:=,$p,pf,:=,31,$s,sf,:=",
      "refptr": false,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 16,
      "size": 3,
      "opcode": "shr ebx, 0xfd",
      "disasm": "shr ebx, 0xfd",
      "bytes": "c1ebfd",
      "family": "cpu",
      "type": "shr",
      "reloc": false,
      "type_num": 22,
      "type2_num": 0,
      "xrefs": [
        {
          "addr": 10,
          "type": "CODE"
        }
      ]
    },
    {
      "offset": 12,
      "ptr": 44,
      "val": 44,
      "esil": "44,rbx,=",
      "refptr": false,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 14,
      "size": 5,
      "opcode": "mov ebx, 0x2c",
      "disasm": "mov ebx, 0x2c",
      "bytes": "bb2c000000",
      "family": "cpu",
      "type": "mov",
      "reloc": false,
      "type_num": 9,
      "type2_num": 0,
      "refs": [
        {
          "addr": 44,
          "type": "DATA"
        }
      ]
    },
    {
      "offset": 17,
      "esil": "0x3,rip,=",
      "refptr": false,
      "fcn_addr": 0,
      "fcn_last": 17,
      "size": 2,
      "opcode": "jmp 3",
      "disasm": "jmp 3",
      "bytes": "ebf0",
      "family": "cpu",
      "type": "jmp",
      "reloc": false,
      "type_num": 1,
      "type2_num": 0,
      "jump": 3,
      "refs": [
        {
          "addr": 3,
          "type": "CODE"
        }
      ]
    }
  ]
}
EOF
RUN

NAME=asm.bb.middle and pdi
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.bytes=true
e asm.arch=x86
e asm.bits=64
e analysis.nopskip=false
e analysis.jmp.mid=true
e io.cache=true
wx 0f1f440000b8210000c1ebfdbb2c000000ebf0
af
e asm.bb.middle=true
pdi 6
?e
e asm.bb.middle=false
pdi 6
EOF
EXPECT=<<EOF
0x00000000   fcn.00000000:
0x00000000           0f1f440000  nop dword [rax + rax]
0x00000003                 0000  add byte [rax], al
0x00000005           b8210000c1  mov eax, 0xc1000021
0x00000009               c1ebfd  shr ebx, 0xfd
0x0000000c           bb2c000000  mov ebx, 0x2c
0x00000011                 ebf0  jmp 3

0x00000000   fcn.00000000:
0x00000000           0f1f440000  nop dword [rax + rax]
0x00000005           b8210000c1  mov eax, 0xc1000021
0x0000000a                 ebfd  jmp 9
0x0000000c           bb2c000000  mov ebx, 0x2c
0x00000011                 ebf0  jmp 3
0x00000013                 0000  add byte [rax], al
EOF
RUN

NAME=asm.bb.middle and pif
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=x86
e asm.bits=64
e analysis.nopskip=false
e analysis.jmp.mid=true
e io.cache=true
wx 0f1f440000b8210000c1ebfdbb2c000000ebf0
af
e asm.bb.middle=true
pif
?e
e asm.bb.middle=false
pif
EOF
EXPECT=<<EOF
nop dword [rax + rax]
add byte [rax], al
mov eax, 0xc1000021
shr ebx, 0xfd
mov ebx, 0x2c
jmp 3

nop dword [rax + rax]
mov eax, 0xc1000021
jmp 9
mov ebx, 0x2c
jmp 3
EOF
RUN

NAME=asm.bb.middle and asm.flags.middle
FILE=bins/pe/cmd_adf_sample0.exe
CMDS=<<EOF
e asm.bytes=true
e asm.xrefs=false
s 0x560e67
af
e asm.bb.middle=true
e asm.flags.middle=2
f sym.dummy @ 0x560e7d
pd 2 @ 0x560e7a
?e
fm 0x560e7c @ sym.dummy
pd 3 @ 0x560e7a
?e
fm 0x560e96 @ sym.dummy
pd 2 @ 0x560e95
?e
fm 0x560e97 @ sym.dummy
pd 3 @ 0x560e95
EOF
EXPECT=<<EOF
            0x00560e7a  ~   0085965e5052   add   byte [ebp + 0x52505e96], al
|           ;-- sym.dummy:
|           0x00560e7d      5e             pop   esi

            0x00560e7a  ~   0085965e5052   add   byte [ebp + 0x52505e96], al
            ;-- sym.dummy:
            0x00560e7c      96             xchg  eax, esi
|           0x00560e7d      5e             pop   esi

            0x00560e95  ~   ba0f31e914     mov   edx, 0x14e9310f
|           ;-- sym.dummy:
|           0x00560e96      0f31           rdtsc

            0x00560e95  ~   ba0f31e914     mov   edx, 0x14e9310f
|           0x00560e96  ~   0f31           rdtsc
|           ;-- sym.dummy:
|           0x00560e97      31e9           xor   ecx, ebp
EOF
RUN
