NAME=pde x86
FILE=bins/pe/ioli/w32/crackme0x00.exe
CMDS=<<EOF
e asm.bytes=false
e asm.comments=false
s main
aei
aeim
aeip
pdeq 0x1a
EOF
EXPECT=<<EOF
0x00401310   eip:
0x00401310 push ebp
0x00401311 mov ebp, esp
0x00401313 sub esp, 0x38
0x00401316 and esp, 0xfffffff0
0x00401319 mov eax, 0
0x0040131e add eax, 0xf
0x00401321 add eax, 0xf
0x00401324 shr eax, 4
0x00401327 shl eax, 4
0x0040132a mov dword [ebp - 0x1c], eax
0x0040132d mov eax, dword [ebp - 0x1c]
0x00401330 call 0x402c70
0x00402c70 push ecx
0x00402c71 mov ecx, esp
0x00402c73 add ecx, 8
0x00402c76 cmp eax, 0x1000
0x00402c7b jb 0x402c8d
0x00402c8d sub ecx, eax
0x00402c8f or dword [ecx], 0
0x00402c92 mov eax, esp
0x00402c94 mov esp, ecx
0x00402c96 mov ecx, dword [eax]
0x00402c98 mov eax, dword [eax + 4]
0x00402c9b jmp eax
0x00401335 call sym.___main
0x00401470   sym.___main:
0x00401470 push ebp
EOF
RUN

NAME=pde arm
FILE=bins/elf/analysis/hello-arm32
CMDS=<<EOF
e asm.bytes=false
pdeq
EOF
EXPECT=<<EOF
0x000101c0   r15:
0x000101c0 push {r7, lr}
0x000101c4 add r7, sp, 0
0x000101c8 movw r0, 0x200
0x000101cc movt r0, 1
0x000101d0 bl sym.imp.puts
0x0001019c   sym.imp.puts:
0x0001019c add ip, pc, 0, 12
0x000101a0 add ip, ip, 16, 20
0x000101a4 ldr pc, [ip, 0x118]!
0x00010188   sym..plt:
0x00010188 str lr, [sp, -4]!
0x0001018c ldr lr, [pc, 4]
0x00010190 add lr, pc, lr
0x00010194 ldr pc, [lr, 8]!
0x00000000   cpsr:
0x00000000 invalid
EOF
RUN

NAME=pde mips
FILE=bins/elf/mipsloop
CMDS=<<EOF
e asm.comments=false
e asm.bytes=false
pde 12
EOF
EXPECT=<<EOF
;-- entry0:
;-- __start:
;-- _start:
;-- pc:
0x000804f0      bal   0x804f8
0x000804f4      nop
0x000804f8      lui   gp, 2
0x000804fc      addiu gp, gp, -0x74f8
0x00080500      addu  gp, gp, ra
0x00080504      move  a0, sp
0x00080508      addiu sp, sp, -0x20
0x0008050c      sw    zero, 0x1c(sp)
0x00080510      lw    t9, -sym.do_mips_start(gp)
0x00080514      jalr  t9
0x00080518      nop
;-- do_mips_start:
0x0008053c      lui   gp, 2
EOF
RUN

NAME=pde ppc
FILE=bins/elf/hello.ppc
CMDS=<<EOF
e asm.comments=false
e asm.bytes=false
pde
EOF
EXPECT=<<EOF
;-- entry0:
;-- section..text:
;-- .text:
;-- _start:
;-- pc:
0x10000308      mr    r9, r1                                           ; start.S:62
0x1000030c      rlwinm r1, r1, 0, 0, 0x1b                              ; start.S:64
0x10000310      li    r0, 0                                            ; start.S:69
0x10000314      stwu  r1, -0x10(r1)                                    ; start.S:71
0x10000318      mtlr  r0                                               ; start.S:72
0x1000031c      stw   r0, 0(r1)                                        ; start.S:73
0x10000320      lis   r8, 0x1000                                       ; start.S:83
0x10000324      lwzu  r13, 0x62c(r8)                                   ; start.S:84
0x10000328      b     __libc_start_main                                ; start.S:87
;-- reloc.__libc_start_main:
0x10020074      invalid
EOF
RUN

NAME=pde dont pollute
ARGS=-a x86 -b 32
FILE=-
CMDS=<<EOF
wx 31c0c700ffff0000ffe0
pdeqq
pi 1
dr eax
EOF
EXPECT=<<EOF
xor eax, eax
mov dword [eax], 0xffff
jmp eax
invalid
xor eax, eax
0x00000000
EOF
RUN

NAME=pde use cache but dont pollute it
ARGS=-a x86 -b 32
FILE=-
CMDS=<<EOF
e io.cache=1
wx 20 @ 0x30
wx ff @ 0x40
wx ffff @ 0x20
wx 31C0C60020C64040008A484038C90F85FC0F0000A030000000FFE0
pdeqq
s
pi 1
p8 1 @ 0x40
EOF
EXPECT=<<EOF
xor eax, eax
mov byte [eax], 0x20
mov byte [eax + 0x40], 0
mov cl, byte [eax + 0x40]
cmp cl, cl
jne 0x1010
mov al, byte [0x30]
jmp eax
invalid
0x0
xor eax, eax
ff
EOF
RUN
