NAME=repeat-help
FILE=-
CMDS=<<EOF
@@?~?
EOF
EXPECT=<<EOF
22
EOF
RUN

NAME=repeat registers
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=x86
e asm.bits=64
?e @@r~xmm0
EOF
EXPECT=<<EOF
xmm0h: 
xmm0l: 
EOF
RUN

NAME=repeat comments
FILE=-
CMDS=<<EOF
CC aero@0x42
CC pause@0x43
CC plus@0x1337
s@@C:p*
EOF
EXPECT=<<EOF
0x43
0x1337
EOF
RUN

NAME=3p8
FILE=-
CMDS=<<EOF
3p8 1
?e hi
EOF
EXPECT=<<EOF
00
00
00
hi
EOF
RUN

NAME=3p8;?e hi
FILE=-
CMDS=3p8 1;?e hi
EXPECT=<<EOF
00
00
00
hi
EOF
RUN

NAME=2p8 1;?e hi
FILE=-
CMDS=2p8 1;?e hi
EXPECT=<<EOF
00
00
hi
EOF
RUN

NAME=3p8 1 && 2p8 4
FILE=-
CMDS=<<EOF
b 4
wx 0000ffff
3p8 1 ; 2p8 2
3p8 1
EOF
EXPECT=<<EOF
00
00
00
0000
0000
00
00
00
EOF
RUN
