default.cc=arm16

arm16=cc
cc.arm16.arg0=r0
cc.arm16.arg1=r1
cc.arm16.arg2=r2
cc.arm16.arg3=r3
cc.arm16.argn=stack
cc.arm16.maxargs=4
cc.arm16.ret=r0

arm32=cc
cc.arm32.arg0=r0
cc.arm32.arg1=r1
cc.arm32.arg2=r2
cc.arm32.argn=stack
cc.arm16.maxargs=3
cc.arm32.ret=r0
