d "adc 0x00" ce00
d "adc [hl]" 8e
d "adc a" 8f
d "adc b" 88
d "adc c" 89
d "adc d" 8a
d "adc e" 8b
d "adc h" 8c
d "adc l" 8d
d "add 0x00" c600
d "add [hl]" 86
d "add a" 87
d "add b" 80
d "add c" 81
d "add d" 82
d "add e" 83
d "add h" 84
d "add hl, bc" 09
d "add hl, de" 19
d "add hl, hl" 29
d "add hl, sp" 39
d "add l" 85
d "add sp, 0x00" e800
d "and 0x00" e600
d "and [hl]" a6
d "and a" a7
d "and b" a0
d "and c" a1
d "and d" a2
d "and e" a3
d "and h" a4
d "and l" a5
d "bit 0, [hl]" cb46
d "bit 0, a" cb47
d "bit 0, b" cb40
d "bit 0, c" cb41
d "bit 0, d" cb42
d "bit 0, e" cb43
d "bit 0, h" cb44
d "bit 0, l" cb45
d "bit 1, [hl]" cb4e
d "bit 1, a" cb4f
d "bit 1, b" cb48
d "bit 1, c" cb49
d "bit 1, d" cb4a
d "bit 1, e" cb4b
d "bit 1, h" cb4c
d "bit 1, l" cb4d
d "bit 2, [hl]" cb56
d "bit 2, a" cb57
d "bit 2, b" cb50
d "bit 2, c" cb51
d "bit 2, d" cb52
d "bit 2, e" cb53
d "bit 2, h" cb54
d "bit 2, l" cb55
d "bit 3, [hl]" cb5e
d "bit 3, a" cb5f
d "bit 3, b" cb58
d "bit 3, c" cb59
d "bit 3, d" cb5a
d "bit 3, e" cb5b
d "bit 3, h" cb5c
d "bit 3, l" cb5d
d "bit 4, [hl]" cb66
d "bit 4, a" cb67
d "bit 4, b" cb60
d "bit 4, c" cb61
d "bit 4, d" cb62
d "bit 4, e" cb63
d "bit 4, h" cb64
d "bit 4, l" cb65
d "bit 5, [hl]" cb6e
d "bit 5, a" cb6f
d "bit 5, b" cb68
d "bit 5, c" cb69
d "bit 5, d" cb6a
d "bit 5, e" cb6b
d "bit 5, h" cb6c
d "bit 5, l" cb6d
d "bit 6, [hl]" cb76
d "bit 6, a" cb77
d "bit 6, b" cb70
d "bit 6, c" cb71
d "bit 6, d" cb72
d "bit 6, e" cb73
d "bit 6, h" cb74
d "bit 6, l" cb75
d "bit 7, [hl]" cb7e
d "bit 7, a" cb7f
d "bit 7, b" cb78
d "bit 7, c" cb79
d "bit 7, d" cb7a
d "bit 7, e" cb7b
d "bit 7, h" cb7c
d "bit 7, l" cb7d
d "call 0x0000" cd0000
d "call C, 0x0000" dc0000
d "call Z, 0x0000" cc0000
d "call nC, 0x0000" d40000
d "call nZ, 0x0000" c40000
d "ccf" 3f
d "cp 0x00" fe00
d "cp [hl]" be
d "cp a" bf
d "cp b" b8
d "cp c" b9
d "cp d" ba
d "cp e" bb
d "cp h" bc
d "cp l" bd
d "cpl" 2f
d "daa" 27
d "dec [hl]" 35
d "dec a" 3d
d "dec b" 05
d "dec bc" 0b
d "dec c" 0d
d "dec d" 15
d "dec de" 1b
d "dec e" 1d
d "dec h" 25
d "dec hl" 2b
d "dec l" 2d
d "dec sp" 3b
d "di" f3
d "ei" fb
d "halt" 76
d "inc [hl]" 34
d "inc a" 3c
d "inc b" 04
d "inc bc" 03
d "inc c" 0c
d "inc d" 14
d "inc de" 13
d "inc e" 1c
d "inc h" 24
d "inc hl" 23
d "inc l" 2c
d "inc sp" 33
d "jp 0x0000" c30000
d "jp C, 0x0000" da0000
d "jp Z, 0x0000" ca0000
d "jp hl" e9
d "jp nC, 0x0000" d20000
d "jp nZ, 0x0000" c20000
d "jr 0x00" 1800
d "jr C, 0x00" 3800
d "jr Z, 0x00" 2800
d "jr nC, 0x00" 3000
d "jr nZ, 0x00" 2000
d "ld [0x0000], a" ea0000
d "ld [0x0000], sp" 080000
d "ld [0xff00 + c], a" e2
d "ld [rP1], a" e000
d "ld [rSB], a" e001
d "ld [rSC], a" e002
d "ld [rDIV], a" e004
d "ld [rTIMA], a" e005
d "ld [rTMA], a" e006
d "ld [rTAC], a" e007
d "ld [rIF], a" e00f
d "ld [rAUD1SWEEP], a" e010
d "ld [rAUD1LEN], a" e011
d "ld [rAUD1ENV], a" e012
d "ld [rAUD1LOW], a" e013
d "ld [rAUD1HIGH], a" e014
d "ld [rAUD2LEN], a" e016
d "ld [rAUD2ENV], a" e017
d "ld [rAUD2LOW], a" e018
d "ld [rAUD2HIGH], a" e019
d "ld [rAUD3ENA], a" e01a
d "ld [rAUD3LEN], a" e01b
d "ld [rAUD3LEVEL], a" e01c
d "ld [rAUD3LOW], a" e01d
d "ld [rAUD3HIGH], a" e01e
d "ld [rAUD4LEN], a" e020
d "ld [rAUD4ENV], a" e021
d "ld [rAUD4POLY], a" e022
d "ld [rAUD4GO], a" e023
d "ld [rAUDVOL], a" e024
d "ld [rAUDTERM], a" e025
d "ld [rAUDENA], a" e026
d "ld [rPCM12], a" e076
d "ld [rPCM34], a" e077
d "ld [rLCDC], a" e040
d "ld [rSTAT], a" e041
d "ld [rSCY], a" e042
d "ld [rSCX], a" e043
d "ld [rLY], a" e044
d "ld [rLYC], a" e045
d "ld [rDMA], a" e046
d "ld [rBGP], a" e047
d "ld [rOBP0], a" e048
d "ld [rOBP1], a" e049
d "ld [rWY], a" e04a
d "ld [rWX], a" e04b
d "ld [rKEY1], a" e04d
d "ld [rVBK], a" e04f
d "ld [rHDMA1], a" e051
d "ld [rHDMA2], a" e052
d "ld [rHDMA3], a" e053
d "ld [rHDMA4], a" e054
d "ld [rHDMA5], a" e055
d "ld [rRP], a" e056
d "ld [rBCPS], a" e068
d "ld [rBCPD], a" e069
d "ld [rOCPS], a" e06a
d "ld [rOCPD], a" e06b
d "ld [rSVBK], a" e070
d "ld [rIE], a" e0ff
d "ld [bc], a" 02
d "ld [de], a" 12
d "ld [hl], 0x00" 3600
d "ld [hl], a" 77
d "ld [hl], b" 70
d "ld [hl], c" 71
d "ld [hl], d" 72
d "ld [hl], e" 73
d "ld [hl], h" 74
d "ld [hl], l" 75
d "ld a, 0x00" 3e00
d "ld a, [0x0000]" fa0000
d "ld a, [0xff00 + c]" f2
d "ld a, [rP1]" f000
d "ld a, [rSB]" f001
d "ld a, [rSC]" f002
d "ld a, [rDIV]" f004
d "ld a, [rTIMA]" f005
d "ld a, [rTMA]" f006
d "ld a, [rTAC]" f007
d "ld a, [rIF]" f00f
d "ld a, [rAUD1SWEEP]" f010
d "ld a, [rAUD1LEN]" f011
d "ld a, [rAUD1ENV]" f012
d "ld a, [rAUD1LOW]" f013
d "ld a, [rAUD1HIGH]" f014
d "ld a, [rAUD2LEN]" f016
d "ld a, [rAUD2ENV]" f017
d "ld a, [rAUD2LOW]" f018
d "ld a, [rAUD2HIGH]" f019
d "ld a, [rAUD3ENA]" f01a
d "ld a, [rAUD3LEN]" f01b
d "ld a, [rAUD3LEVEL]" f01c
d "ld a, [rAUD3LOW]" f01d
d "ld a, [rAUD3HIGH]" f01e
d "ld a, [rAUD4LEN]" f020
d "ld a, [rAUD4ENV]" f021
d "ld a, [rAUD4POLY]" f022
d "ld a, [rAUD4GO]" f023
d "ld a, [rAUDVOL]" f024
d "ld a, [rAUDTERM]" f025
d "ld a, [rAUDENA]" f026
d "ld a, [rPCM12]" f076
d "ld a, [rPCM34]" f077
d "ld a, [rLCDC]" f040
d "ld a, [rSTAT]" f041
d "ld a, [rSCY]" f042
d "ld a, [rSCX]" f043
d "ld a, [rLY]" f044
d "ld a, [rLYC]" f045
d "ld a, [rDMA]" f046
d "ld a, [rBGP]" f047
d "ld a, [rOBP0]" f048
d "ld a, [rOBP1]" f049
d "ld a, [rWY]" f04a
d "ld a, [rWX]" f04b
d "ld a, [rKEY1]" f04d
d "ld a, [rVBK]" f04f
d "ld a, [rHDMA1]" f051
d "ld a, [rHDMA2]" f052
d "ld a, [rHDMA3]" f053
d "ld a, [rHDMA4]" f054
d "ld a, [rHDMA5]" f055
d "ld a, [rRP]" f056
d "ld a, [rBCPS]" f068
d "ld a, [rBCPD]" f069
d "ld a, [rOCPS]" f06a
d "ld a, [rOCPD]" f06b
d "ld a, [rSVBK]" f070
d "ld a, [rIE]" f0ff
d "ld a, [bc]" 0a
d "ld a, [de]" 1a
d "ld a, [hl]" 7e
d "ld a, a" 7f
d "ld a, b" 78
d "ld a, c" 79
d "ld a, d" 7a
d "ld a, e" 7b
d "ld a, h" 7c
d "ld a, l" 7d
d "ld b, 0x00" 0600
d "ld b, [hl]" 46
d "ld b, a" 47
d "ld b, b" 40
d "ld b, c" 41
d "ld b, d" 42
d "ld b, e" 43
d "ld b, h" 44
d "ld b, l" 45
d "ld bc, 0x0000" 010000
d "ld c, 0x00" 0e00
d "ld c, [hl]" 4e
d "ld c, a" 4f
d "ld c, b" 48
d "ld c, c" 49
d "ld c, d" 4a
d "ld c, e" 4b
d "ld c, h" 4c
d "ld c, l" 4d
d "ld d, 0x00" 1600
d "ld d, [hl]" 56
d "ld d, a" 57
d "ld d, b" 50
d "ld d, c" 51
d "ld d, d" 52
d "ld d, e" 53
d "ld d, h" 54
d "ld d, l" 55
d "ld de, 0x0000" 110000
d "ld e, 0x00" 1e00
d "ld e, [hl]" 5e
d "ld e, a" 5f
d "ld e, b" 58
d "ld e, c" 59
d "ld e, d" 5a
d "ld e, e" 5b
d "ld e, h" 5c
d "ld e, l" 5d
d "ld h, 0x00" 2600
d "ld h, [hl]" 66
d "ld h, a" 67
d "ld h, b" 60
d "ld h, c" 61
d "ld h, d" 62
d "ld h, e" 63
d "ld h, h" 64
d "ld h, l" 65
d "ld hl, 0x0000" 210000
d "ld hl, sp + 0x00" f800
d "ld l, 0x00" 2e00
d "ld l, [hl]" 6e
d "ld l, a" 6f
d "ld l, b" 68
d "ld l, c" 69
d "ld l, d" 6a
d "ld l, e" 6b
d "ld l, h" 6c
d "ld l, l" 6d
d "ld sp, 0x0000" 310000
d "ld sp, hl" f9
d "ldd [hl], a" 32
d "ldd a, [hl]" 3a
d "ldi [hl], a" 22
d "ldi a, [hl]" 2a
d "nop" 00
d "or 0x00" f600
d "or [hl]" b6
d "or a" b7
d "or b" b0
d "or c" b1
d "or d" b2
d "or e" b3
d "or h" b4
d "or l" b5
d "pop af" f1
d "pop bc" c1
d "pop de" d1
d "pop hl" e1
d "push af" f5
d "push bc" c5
d "push de" d5
d "push hl" e5
d "res 0, [hl]" cb86
d "res 0, a" cb87
d "res 0, b" cb80
d "res 0, c" cb81
d "res 0, d" cb82
d "res 0, e" cb83
d "res 0, h" cb84
d "res 0, l" cb85
d "res 1, [hl]" cb8e
d "res 1, a" cb8f
d "res 1, b" cb88
d "res 1, c" cb89
d "res 1, d" cb8a
d "res 1, e" cb8b
d "res 1, h" cb8c
d "res 1, l" cb8d
d "res 2, [hl]" cb96
d "res 2, a" cb97
d "res 2, b" cb90
d "res 2, c" cb91
d "res 2, d" cb92
d "res 2, e" cb93
d "res 2, h" cb94
d "res 2, l" cb95
d "res 3, [hl]" cb9e
d "res 3, a" cb9f
d "res 3, b" cb98
d "res 3, c" cb99
d "res 3, d" cb9a
d "res 3, e" cb9b
d "res 3, h" cb9c
d "res 3, l" cb9d
d "res 4, [hl]" cba6
d "res 4, a" cba7
d "res 4, b" cba0
d "res 4, c" cba1
d "res 4, d" cba2
d "res 4, e" cba3
d "res 4, h" cba4
d "res 4, l" cba5
d "res 5, [hl]" cbae
d "res 5, a" cbaf
d "res 5, b" cba8
d "res 5, c" cba9
d "res 5, d" cbaa
d "res 5, e" cbab
d "res 5, h" cbac
d "res 5, l" cbad
d "res 6, [hl]" cbb6
d "res 6, a" cbb7
d "res 6, b" cbb0
d "res 6, c" cbb1
d "res 6, d" cbb2
d "res 6, e" cbb3
d "res 6, h" cbb4
d "res 6, l" cbb5
d "res 7, [hl]" cbbe
d "res 7, a" cbbf
d "res 7, b" cbb8
d "res 7, c" cbb9
d "res 7, d" cbba
d "res 7, e" cbbb
d "res 7, h" cbbc
d "res 7, l" cbbd
d "ret C" d8
d "ret Z" c8
d "ret nC" d0
d "ret nZ" c0
d "ret" c9
d "reti" d9
d "rl [hl]" cb16
d "rl a" cb17
d "rl b" cb10
d "rl c" cb11
d "rl d" cb12
d "rl e" cb13
d "rl h" cb14
d "rl l" cb15
d "rla" 17
d "rlc [hl]" cb06
d "rlc a" cb07
d "rlc b" cb00
d "rlc c" cb01
d "rlc d" cb02
d "rlc e" cb03
d "rlc h" cb04
d "rlc l" cb05
d "rlca" 07
d "rr [hl]" cb1e
d "rr a" cb1f
d "rr b" cb18
d "rr c" cb19
d "rr d" cb1a
d "rr e" cb1b
d "rr h" cb1c
d "rr l" cb1d
d "rra" 1f
d "rrc [hl]" cb0e
d "rrc a" cb0f
d "rrc b" cb08
d "rrc c" cb09
d "rrc d" cb0a
d "rrc e" cb0b
d "rrc h" cb0c
d "rrc l" cb0d
d "rrca" 0f
d "rst 0" c7
d "rst 16" d7
d "rst 24" df
d "rst 32" e7
d "rst 40" ef
d "rst 48" f7
d "rst 56" ff
d "rst 8" cf
d "sbc 0x00" de00
d "sbc [hl]" 9e
d "sbc a" 9f
d "sbc b" 98
d "sbc c" 99
d "sbc d" 9a
d "sbc e" 9b
d "sbc h" 9c
d "sbc l" 9d
d "scf" 37
d "set 0, [hl]" cbc6
d "set 0, a" cbc7
d "set 0, b" cbc0
d "set 0, c" cbc1
d "set 0, d" cbc2
d "set 0, e" cbc3
d "set 0, h" cbc4
d "set 0, l" cbc5
d "set 1, [hl]" cbce
d "set 1, a" cbcf
d "set 1, b" cbc8
d "set 1, c" cbc9
d "set 1, d" cbca
d "set 1, e" cbcb
d "set 1, h" cbcc
d "set 1, l" cbcd
d "set 2, [hl]" cbd6
d "set 2, a" cbd7
d "set 2, b" cbd0
d "set 2, c" cbd1
d "set 2, d" cbd2
d "set 2, e" cbd3
d "set 2, h" cbd4
d "set 2, l" cbd5
d "set 3, [hl]" cbde
d "set 3, a" cbdf
d "set 3, b" cbd8
d "set 3, c" cbd9
d "set 3, d" cbda
d "set 3, e" cbdb
d "set 3, h" cbdc
d "set 3, l" cbdd
d "set 4, [hl]" cbe6
d "set 4, a" cbe7
d "set 4, b" cbe0
d "set 4, c" cbe1
d "set 4, d" cbe2
d "set 4, e" cbe3
d "set 4, h" cbe4
d "set 4, l" cbe5
d "set 5, [hl]" cbee
d "set 5, a" cbef
d "set 5, b" cbe8
d "set 5, c" cbe9
d "set 5, d" cbea
d "set 5, e" cbeb
d "set 5, h" cbec
d "set 5, l" cbed
d "set 6, [hl]" cbf6
d "set 6, a" cbf7
d "set 6, b" cbf0
d "set 6, c" cbf1
d "set 6, d" cbf2
d "set 6, e" cbf3
d "set 6, h" cbf4
d "set 6, l" cbf5
d "set 7, [hl]" cbfe
d "set 7, a" cbff
d "set 7, b" cbf8
d "set 7, c" cbf9
d "set 7, d" cbfa
d "set 7, e" cbfb
d "set 7, h" cbfc
d "set 7, l" cbfd
d "sla [hl]" cb26
d "sla a" cb27
d "sla b" cb20
d "sla c" cb21
d "sla d" cb22
d "sla e" cb23
d "sla h" cb24
d "sla l" cb25
d "sra [hl]" cb2e
d "sra a" cb2f
d "sra b" cb28
d "sra c" cb29
d "sra d" cb2a
d "sra e" cb2b
d "sra h" cb2c
d "sra l" cb2d
d "srl [hl]" cb3e
d "srl a" cb3f
d "srl b" cb38
d "srl c" cb39
d "srl d" cb3a
d "srl e" cb3b
d "srl h" cb3c
d "srl l" cb3d
d "stop" 10
d "sub 0x00" d600
d "sub [hl]" 96
d "sub a" 97
d "sub b" 90
d "sub c" 91
d "sub d" 92
d "sub e" 93
d "sub h" 94
d "sub l" 95
d "swap [hl]" cb36
d "swap a" cb37
d "swap b" cb30
d "swap c" cb31
d "swap d" cb32
d "swap e" cb33
d "swap h" cb34
d "swap l" cb35
d "xor 0x00" ee00
d "xor [hl]" ae
d "xor a" af
d "xor b" a8
d "xor c" a9
d "xor d" aa
d "xor e" ab
d "xor h" ac
d "xor l" ad
a "ld hl, 0xc3a0" 21a0c3
a "ld bc, 0x188" 018801
a "ld sp, 0xc3a0" 31a0c3
a "ld de, 0x188" 118801
a "call 0x36e0" cde036
a "ld b, [hl]" 46
a "ld [hl], a" 77
a "ld a, 0x63" 3e63
a "rlc [hl]" cb06
