NAME=aoj 4140f008
FILE=-
CMDS=<<EOF
e asm.arch=sysz
e asm.bits=64
wx 4140f008
aoj~{}
EOF
EXPECT=<<EOF
[
  {
    "opcode": "la %r4, 8(%r15)",
    "disasm": "la %r4, 8(%r15)",
    "pseudo": "la %r4,8(%r15) ",
    "description": "Load Address",
    "mnemonic": "la",
    "mask": "ffffffff",
    "sign": false,
    "prefix": 0,
    "id": 0,
    "opex": {
      "operands": [
        {
          "type": "reg",
          "value": "4"
        },
        {
          "type": "mem",
          "base": "15",
          "disp": 8
        }
      ]
    },
    "addr": 0,
    "bytes": "4140f008",
    "size": 4,
    "type": "null",
    "esilcost": 0,
    "scale": 0,
    "refptr": 0,
    "cycles": 0,
    "failcycles": 0,
    "delay": 0,
    "stackptr": 0,
    "family": "cpu"
  }
]
EOF
RUN
